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Состав проекта планировки территории:

Основная часть проекта планировки территории:

I. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры.

II. Положение об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы и максимальные сроки осуществления. 

III. Чертежи планировки территории:


1.   Чертеж красных линий. 


2. Чертеж границ существующих и планируемых элементов планировочной структуры.

3. Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Материалы по обоснованию проекта планировки территории:

I. Пояснительная записка.

II. Результаты инженерных изысканий.

III. Графические материалы:

1. Фрагмент карты планировочной структуры территории городского округа «Город Калуга» с отображением границ элементов планировочной структуры.

2. Схема организации движения транспорта, пешеходов, местоположение объектов транспортной инфраструктуры, и схема организации улично-дорожной сети.

3. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.

4. Схема, отображающая местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, объектов незавершенного строительства.

5. Варианты планировочных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории.
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Содержание:
1.Общие положения.
2. Инженерные изыскания.
2.1 Инженерно-геодезические изыскания.
2.2. Инженерно-геологические изыскания.
2.3. Инженерно-экологические изыскания.
2.4. Климатические и географические сведения.
3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3.1. Общая характеристика территории.
3.2. Территории и зоны охраны объектов культурного наследия.
3.3. Особо охраняемые природные территории.
3.4. Иные зоны с особыми условиями использования территорий в пределах проекта планировки территории.
3.4.1. Охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства 
и объектов по производству электрической энергии).
3.4.2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов).
3.4.3. Охранная зона линий и сооружений связи.
3.4.4. Приаэродромная территория.
3.4.5. Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
3.4.6. Охранная зона тепловых сетей.
3.4.7. Санитарно - защитные зоны.
3.5. Объекты транспортной инфраструктуры
3.6. Объекты инженерной инфраструктуры
3.7.Элементы планировочной структуры
3.8. Градостроительный регламент
3.9. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства
4. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 
а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление комплексного развития территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения. 
5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне
5.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 
5.1.1. Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера.
5.1.2. Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера.
5.1.3. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.
5.1.4. Аварии на транспорте.
5.1.5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайной ситуации
5.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
6.1. Санитарная очистка территории.
6.2. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду.
7. Обоснование очередности планируемого развития территории.
1.Общие положения
Проект планировки территории ограниченной улицами Достоевского, Космонавта Пацаева, Дарвина, Марата разработан ИП Федичкиной О.В. на основании распоряжения заместителя главы городского округа город Калуга — начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги от 15.12.2025 № 5484-06-р «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории, ограниченной улицами Достоевского, Космонавта Пацаева, Дарвина, Марата». 
Проект планировки территории выполнен в соответствии с:

- функциональным зонированием территории, транспортно-коммуникационными связями, установленными Генеральным планом городского округа «Город Калуга»,  утвержденным решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 26.04.2017 № 64;
- Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247.

Кроме вышеуказанных, подготовка проекта планировки территории выполнена в соответствии с действующими законодательными, нормативными документами и техническими регламентами:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации;
2. Земельный кодекс Российской Федерации;
3. Жилищный кодекс Российской Федерации;
4. Федеральный закон от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»;
5. Федеральный закон от 27.12.2002  № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
6. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
7. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
8. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
9. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
10. Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
11. Постановление Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации»; 
12. Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (вместе с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»);
13. Постановление правительства РФ от 02.04.2020 № 687 «Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-фз «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
14. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
15. Приказ министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей»;
16. Приказ Минстроя РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры»;
17. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;
18. «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
19. «.СП 476.1325800.2020. Свод правил. Территории городских и сельских поселений. Правила планировки, застройки и благоустройства жилых микрорайонов»;
20. «СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;
21. «СП 32.13330.2018. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»;
22. «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
23.  «СП 35-105-2002. Реконструкция городской застройки с учетом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения»;
24. «СП 62.13330.2011*. Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002»; 
25.  «СП 131.13330.2025. Свод правил. Строительная климатология»;
26. МДС 11-16.2002. Методические рекомендации по составлению раздела «Инженернотехнические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» проектов строительства предприятий, зданий и сооружений (на примере проектов строительства автозаправочных станций)» (утв. МЧС РФ 12.09.2001);
27. Приказ Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015                      № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области»;
28. Решение Городской Думы города Калуги от 23.12.2016 № 163 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Инженерные изысканий.
2.1 Инженерно-геодезические изыскания.
Инженерно-геодезические изыскания выполнены ЗАаО «Радиан» для получения достоверных и достаточных топографо-геодезических материалов и данных о ситуации и рельефе местности (в том числе дна водотоков, водоемов), существующих и строящихся зданиях и сооружениях (наземных, подземных и надземных), элементах планировки, проявлениях опасных природных процессов и факторов техногенного воздействия (в цифровой, графической и иных формах), необходимых для выполнения документации по планировке территории.
Общее описание территории проектирования: территория проектирования находится в центральной части г.Калуги Калужской области. Территория проектирования имеет среднюю плотность застройки. В геоморфологическом отношении территория представлена, как наклонный участок поверхности земли, формирующийся в результате действия рельефообразующих процессов. Уклон территории составляет менее 8 % - соответственно в проекте планировки территории не требуется подготовка схемы вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты территории. Выполненные инженерно-геодезические изыскания по всем техническим показателям удовлетворяют требованиям СНиП 11.02-96 и СП 11-104-97. Согласование топосъемки произведено.  
2.2. Инженерно-геологические изыскания
Инженерно-геологические изыскания не проводились. Необходимость проведения инженерно-геологических изысканий определяется на этапе архитектурно-строительного проектирования при реконструкции объекта капитального строительства, предусмотренной проектом планировки территории.
2.3. Инженерно-экологические изыскания
Инженерно-экологические изыскания не проводились.
2.4. Климатические и географические сведения
Климат территории  умеренно континентальный с хорошо выраженными сезонами года: умеренно жарким и влажным летом, и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом, который устанавливается в ноябре и сходит в апреле месяце. Температурный режим складывается в основном в зависимости от величины солнечной радиации. Кроме того на температуру и общий характер погоды существенное влияние оказывают в том числе проникающие сюда воздушные массы, особенно в зимнее время. Господствующей воздушной массой в зимний период является континентальный и морской воздух умеренных широт, который приносит умеренно морозную погоду с оттепелями. С проникновением арктического воздуха устанавливается обычно ясная, тихая, безоблачная и морозная погода. В летнее время преобладающей воздушной массой является континентальный воздух умеренных широт. Повторяемость морского воздуха умеренных широт сокращается. В летний период возможны также проникновения арктического и тропического воздуха. Арктический воздух в летнее время не приносит значительных похолоданий, так как довольно быстро трансформируется в континентальный воздух умеренных широт. С приходом тропического воздуха обычно устанавливается жаркая сухая погода.
Климатические условия характеризуются данными наблюдений на Калужской метеостанции за период наблюдений по 2000 год. Экстремальные значения климатических характеристик выбраны из всего периода наблюдений. Средние значения климатических характеристик приведены с учетом тенденций изменения климата за 20 лет периода 1981-2000 г.г., которые следует учитывать при составлении перспективных проектов.
Минимальная температура воздуха составляет -39.3С (январь), а максимальная - +35.9С (август, 1972г.). Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 75.2С, что свидетельствует о континентальности климата. Средняя годовая температура воздуха составляет 4.9С. Средняя температура самого холодного в году месяца (январь) равна -12.4С, а самого жаркого месяца года (июль) - +23.2С. Средняя месячная температура воздуха в 12 часов самого жаркого месяца (июля) составляет 20.5С, в 15 часов – 21.6С и в 18 часов – 21.1С. 
Среднее многолетнее число дней с заморозками в мае составляет 2.30, в сентябре – 1.42, в октябре – 10.84 дней.
Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через «0» весной происходит, в среднем, 20 марта, осенью - 6 ноября.
Средняя продолжительность холодного периода года составляет 133 дня.
Средняя продолжительность безморозного периода года составляет 232 дня.
Вегетационный период со среднесуточной температурой воздуха выше +5С продолжается с 14 апреля по 16 октября - 186 дней.
Средняя дата начала отопительного периода – 2 октября, окончания – 24 апреля.
Средняя продолжительность отопительного периода – 203 дня.
Средняя дата последнего заморозка на почве весной — 15 мая.
Средняя дата первого заморозка на почве осенью - 25 сентября.
В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см. Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.
Территория расположена в зоне достаточного увлажнения.
Из общего количества осадков 69% выпадают в жидком виде, 19% - в твердом виде и 12% - в смешанном виде.
Суточный максимум осадков приходится на летний период и составляет:
	1% - обеспеченности
	- 81 мм;

	5% - обеспеченности
	- 63 мм;

	10% - обеспеченности
	- 44мм.


Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 24 ноября, а дата разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом - 139. Высота снежного покрова в конце зимнего периода в среднем составляет 39 см, наибольшая высота достигает – 46 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта. Плотность снегового покрова составляет от 0.15 (первая декада декабря) до 0.32 г/куб.см (третья декада марта).
Скорость ветра вероятностью превышения в среднем многолетнем режиме 5% -     8.4 м/с.
Абсолютный максимум мгновенной скорости ветра составляет 34 м/с.
Наибольшая скорость ветра составляет:
	4% - обеспеченности
	- 27 м/с;

	50% - обеспеченности
	- 20 м/с;


Преобладающее направление ветра за год – северное.
Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится, к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. В Калуге повторяемость ветров этой градации за год составляет 20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.
Повышение уровня загрязнения атмосферного воздуха, обусловленное метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.
В формировании ветрового режима играют не последнюю роль орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), но увеличивается вероятность образования застойных зон.
В целом территория характеризуется умеренными показателями температуры воздуха, преобладанием ветров небольшой скорости, с сильными, резкими порывами (до 15 м/с) во время гроз, влажностным режимом, находящимся в зоне комфорта, количество осадков изменяющихся по сезонам года: большее количество осадков выпадает в летний период.
Расчётная сейсмическая интенсивность в баллах шкалы МSК-64 для средних грунтовых условий и трёх степеней сейсмической опасности – А (10%), В (5%), С (1%) (СНиП II-7-81) в течение 50 лет составляет:
3. Обоснование определения границ
зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3.1. Общая характеристика территории
Территория, для которой разработан проект планировки, расположена в центральной части г.Калуги, Калужской области и ограничена: с юга улицей местного значения - ул.Дарвина, с запада улицей местного значения – ул.Марата, с севера улицей местного значения — ул. Достоевского, с запада улицей местного значения — ул.Космонавта Пацаева.
В пределах территории проектирования можно выделить следующие с элементы планировочной структуры, установленные приказом Минстроя РФ от 25.04.2017                              № 738/пр:
- улично — дорожная сеть;
- квартал;
- территории, занятые линейными объектами.
Территория характеризуется застройкой высокой плотности (коэффициент застройки — 0,42; коэффициент плотности застройки — 0,99) объектами общественного, административного, жилого, коммунального назначения.
В пределах территории расположен ряд линейных объектов:
- улично — дорожная сеть;
- водопроводные сети ;
- сети самотечной ливневой канализации;
- сети ливневой канализации;
- тепловые сети;
- линии связи;
- силовые кабельные линии;
- ВЛ.
3.2. Территории и зоны охраны объектов культурного наследия
В пределах территории, для которой подготовлен проект планировки расположены следующие объекты культурного наследия:
1. Объекты культурного наследия регионального значения:
- территория объекта культурного наследия регионального значения «Дом, в котором жил в 1864 - 1882 гг. мореплаватель Унковский Семен Яковлевич, 1864 - 1902 гг., деятель народного просвещения Унковский Дмитрий Семенович и бывал в разные годы в                     1864 - 1888  гг. контр-адмирал капитан фрегата «Паллада» Унковский Иван Семенович», расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д.4 - утверждена приказам Управления по охране культурного наследия Калужской области от 28.08.2018 № 277;
- территория объекта культурного наследия регионального значения «Жилой дом», кон. XVIII в., расположенного по адресу: Калужская область, г.о. «Город Калуга», г.Калуга, ул.Дарвина, д.7 утверждена приказам Управления по охране культурного наследия Калужской области от 13.07.2018 № 144 (реестровый номер границы 40:26-8.128).
2. Выявленные объекты культурного наследия:
- усадьба купцов Торубаевых: южный флигель; северный флигель; ограда с воротами, 3-я четв. XVIII в., 1-я треть XIX в., 1864 - 1902 гг. расположенные по адресу: г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, 4, 4 фл. - в соответствии с приказом дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 № 3-с «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории  и культуры»;
- жилой дом кон.XIXв. расположенный по адресу: г.Калуга, ул.Космонавта Пацаева, д.10 - в соответствии с приказом дирекции по охране, реставрации и использованию памятников и земель историко-культурного назначения от 20.01.1999 № 3-с «Об утверждении списка вновь выявленных памятников истории  и культуры».
Проектные и строительные работы в пределах территорий объектов культурного наследия регионального значения, расположенных в границах территории, для которой подготовлен проект планировки, могут быть осуществлены только в рамках федерального закона от 25.08.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В данном проекте планировки территории вышеуказанные работы не регламентируются и не отображаются. 
Проектные и строительные работы применительно к выявленным объектам культурного наследия, расположенным в пределах территории для которой подготовлен проект планировки, могут быть осуществлены в порядке, предусмотренном федеральным законом от 25.08.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В данном проекте планировки территории вышеуказанные работы не регламентируются и не отображаются.
В соответствии с приказом управления охране объектов культурного наследия Калужской области от 25.12.2024 № 140 «Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территории данных зон» территория, для которой подготовлен проект планировки территории расположена в пределах:
- единой охранной зоны объектов культурного наследия (индекс подзоны ЕОЗ-1 (уч.10) с реестровым номером границы 40:26-6.1480.
В соответствии с Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области «Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рассположенных на территории города Калуги и утвержденнии требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны» от 25.12.2024 №140 
1. Общие положения требований к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны.
1.1. Запрещается:
1.1.1. В отношении рекламных конструкций:
1.1.1.1. Размещение рекламных конструкций на крышах объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений); над открытыми городскими пространствами улиц и площадей; напротив фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования;
1.1.1.2. Установка рекламных конструкций (информационных световых коробов и планшетов) закрывающих оконные и дверные проемы зданий, строений, сооружений.
1.1.2. Размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой более 2,5 метров и площадью информационного поля более 1 квадратного метра.
1.1.3. Размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов шириной более 1,2 метров и высотой более 2 метров.
1.1.4. Размещение афишных тумб высотой более 2,5 метров.
1.1.5. Установка инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды), за исключением случаев, когда их установка предусмотрена проектом.
1.1.6. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды).
1.1.7. Установка ограждений из профилированного металлического листа, шифера, бетонных панелей или блоков, пластиковых панелей, пластикового, метало-пластикового, металлического сайдинга, за исключением ограждений, возведенных на время строительства, ремонта или реконструкции объектов капитального строительства.
1.1.8. Строительство, а также ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения) надземным и наземным способом.
1.1.9. Размещение объектов накопления твердых бытовых отходов (мусорных контейнеров и технических емкостей) ближе чем 50 м от фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.
2. Требования к градостроительным регламентам в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия (индекс подзоны ЕОЗ-1, включает 28 регламентных участков с индексами ЕОЗ-1 (уч.1) - ЕОЗ-1 (уч.28)).
2.1 Запрещается:
2.1.1. Изменение планировочной структуры: местоположения улиц, дорог, линий застройки улиц.
2.1.2 Строительство объектов капитального строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной и (или) природной среды объектов культурного наследия (восстановление, воссоздание, восполнение частично или полностью утраченных элементов и (или) характеристик историко-градостроительной и (или) природной среды).
2.1.3 Реконструкция объектов капитального строительства путем изменения высотных параметров объекта капитального строительства.
2.1.4 Устройство надземных пешеходных переходов.
2.1.5 Размещение некапитальных строений, сооружений в том числе киосков, навесов, павильонов (за исключением остановочных павильонов) перед фасадами объектов культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, формирующими территории общего пользования и линии застройки улицы.
2.1.6. Строительство стоянок автотранспорта в виде зданий для постоянного хранений автомобилей и других мототранспортных средств (мотоциклов, мотороллеров, мотоколясок, мопедов, прицепов и т.п.).
2.1.7. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, за исключением выполненных из светопрозрачных материалов.
2.2. Ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства, параметров размещения некапитальных строений, сооружений и их частей для подзоны ЕОЗ-1 (уч.1) – ЕОЗ-1 (уч.28):
2.2.1. По высоте: запрещается увеличение существующих высотных параметров.
2.2.2. По материалу, фактуре фасадов:
2.2.2.1. Запрещается устройство сплошного и ленточного остекления фасадов, формирующих территории общего пользования;
2.2.2.2. Запрещается применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а также материалов и технологий отделки фасадов, не предусматривающих последующее оштукатуривание и окрашивание в соответствии с разрешенным цветовым решением (за исключением лицевого кирпича);
2.2.2.3. Запрещается остекление и обшивка балконов и лоджий на уличных фасадах зданий, если это не предусмотрено проектом реконструкции;
2.2.2.4. Запрещается применение в остеклении оконных проемов светопрозрачного стекла с зеркальным эффектом, если это не предусмотрено проектом.
2.2.3. По форме крыши: запрещается устройство односкатных, плоских крыш, крыш ломаной формы на зданиях, формирующих территории общего пользования; с углом наклона более 30 градусов; башен, шпилей.
2.2.4. По материалу и цветовому решению кровель: запрещается применение материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалов с покрытием из нитрида титана, зеркальные поверхности, металлочерепицы, керамической черепицы.
2.2.5. Требования к отделке фасадов, решениям по кровле и цветовым решениям в границах единой охранной зоны объектов культурного наследия для подзоны ЕОЗ-1 (уч.1) – ЕОЗ-1 (уч.28):
2.2.5.1. По материалу и фактуре (отделке) фасадов: разрешается применять в отделке фасадов зданий – лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, натуральный камень в цокольной части здания;
2.2.5.2. По пластике уличных фасадов: фасады зданий, формирующих территории общего пользования, могут иметь ризалиты, раскреповки, трехчастное строение по вертикали (цоколь, основное поле, венчающий карниз); в оформлении фасадов могут быть использованы: фронтоны различной формы, карнизы, профилированные тяги, лопатки, пилястры, балконы; общая площадь остекления фасадов не более 60 % от площади фасада здания;
2.2.5.3. По цветовому решению разрешается: для фасадов зданий применение цветовой гаммы белого, бежевого, серого, голубого и их оттенков; не яркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов зданий: применение цветовой гаммы белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенков; для кровель – применение цветовой гаммы для плоских кровель: черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков; для скатных кровель: коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков;
- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-2 (уч.13) с реестровым номером границы 40:26-6.1478.
В соответствии с Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области «Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, рассположенных на территории города Калуги и утвержденнии требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны» от 24.12.2024 №140 
1. Общие положения требований к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны.
1.1. Запрещается:
1.1.1. В отношении рекламных конструкций:
1.1.1.1. Размещение рекламных конструкций на крышах объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений); над открытыми городскими пространствами улиц и площадей; напротив фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования;
1.1.1.2. Установка рекламных конструкций (информационных световых коробов и планшетов) закрывающих оконные и дверные проемы зданий, строений, сооружений.
1.1.2. Размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой более 2,5 метров и площадью информационного поля более 1 квадратного метра.
1.1.3. Размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов шириной более 1,2 метров и высотой более 2 метров.
1.1.4. Размещение афишных тумб высотой более 2,5 метров.
1.1.5. Установка инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды), за исключением случаев, когда их установка предусмотрена проектом.
1.1.6. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды).
1.1.7. Установка ограждений из профилированного металлического листа, шифера, бетонных панелей или блоков, пластиковых панелей, пластикового, метало-пластикового, металлического сайдинга, за исключением ограждений, возведенных на время строительства, ремонта или реконструкции объектов капитального строительства.
1.1.8. Строительство, а также ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения) надземным и наземным способом.
1.1.9. Размещение объектов накопления твердых бытовых отходов (мусорных контейнеров и технических емкостей) ближе чем 50 м от фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.
4. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-2, включает 21 регламентный участок с индексами ЕЗРЗ-2 (уч.1) – ЕЗРЗ-2 (уч.21).
4.1 Запрещается:
4.1.1 Размещение некапитальных строений, сооружений, хозяйственных построек (сараи, бани, теплицы, навесы), гаражей, киосков, павильонов (за исключением остановочных павильонов), навесов перед фасадами объектов культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, формирующими территории общего пользования.
4.1.2 Устройство надземных пешеходных переходов.
4.1.3 Остекление и обшивка балконов и лоджий на уличных фасадах зданий, если это не предусмотрено проектом реконструкции.
4.1.4 Устройство сплошного и ленточного остекления фасадов, формирующих территории общего пользования; применение вентилируемых фасадов, сайдинга, пластика, композитных панелей, а также материалов и технологий отделки фасадов, не предусматривающих последующее оштукатуривание и окрашивание в соответствии с разрешенным цветовым решением (за исключением лицевого кирпича).
4.1.5. Устройство односкатных, плоских крыш, крыш ломаной формы на зданиях, формирующих уличный фронт застройки; с углом наклона более 30 градусов, башен, шпилей.
4.1.6. Использование в отделке фасадов материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалы с покрытием из нитрида титана, зеркальные поверхности, металлочерепица, керамическая черепица.
4.1.7. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств за исключением выполненных из светопрозрачных материалов.
4.2. Ограничения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей для подзоны ЕЗРЗ-2 (уч.1) – ЕЗРЗ-2 (уч.21): 4.2.1. По расположению в квартале:
4.2.1.1. Объекты капитального строительства должны формировать линии застройки улиц, сохраняя периметральный характер застройки кварталов;
4.2.1.2. Разрешается строительство зданий на внутриквартальной территории. 4.2.2. По высоте:
4.2.2.1. Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 12,0 метров, измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши здания;
4.2.2.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации здания более 3,0 метров допустимо увеличение высоты здания в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 15 метров;
4.2.2.3. Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 15 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.
4.2.3. Протяженность (уличных) фасадов зданий, формирующих территории общего пользования: до 25 м.
4.2.4. По пластике фасадов зданий, формирующих территории общего пользования: с использованием вариантов сочетания следующих элементов: выступы, ризалиты, раскреповки, трехчастное строение по вертикали (цоколь, основное поле, венчающий карниз); фронтоны различной формы, карнизы, профилированные тяги, лопатки, пилястры; общая площадь остекления фасадов не более 60 % от площади фасада здания.
4.2.5. По материалу и фактуре (отделке) фасадов зданий, строений, сооружений: разрешается лицевой керамический кирпич, дерево (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурка, окраска, натуральный камень в цокольной части здания.
4.2.6. По цветовому решению разрешается: для фасадов зданий применение цветовой гаммы белого, бежевого, серого, голубого и их оттенков; не яркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов зданий: применение цветовой гаммы белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенков; для кровель – применение цветовой гаммы для плоских кровель: черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков; для скатных кровель: коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков;
- единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-3, вид ЕЗРЗ-3.2 (уч.49) с реестровым номером границы 40:00-6.832.
В соответствии с Приказом Управления по охране объектов культурного наследия Калужской области «Об установлении объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории города Калуги и утверждении требований к градостроительным регламентам в границах территорий данной зоны» от 24.12.2024 №140
1. Общие положения требований к градостроительным регламентам в границах объединенной зоны охраны.
1.1. Запрещается:
1.1.1. В отношении рекламных конструкций:
1.1.1.1. Размещение рекламных конструкций на крышах объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений); над открытыми городскими пространствами улиц и площадей; напротив фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования;
1.1.1.2. Установка рекламных конструкций (информационных световых коробов и планшетов) закрывающих оконные и дверные проемы зданий, строений, сооружений.
1.1.2. Размещение объектов системы городской ориентирующей информации высотой более 2,5 метров и площадью информационного поля более 1 квадратного метра.
1.1.3. Размещение указателей расположения туристских ресурсов и социальных объектов шириной более 1,2 метров и высотой более 2 метров.
1.1.4. Размещение афишных тумб высотой более 2,5 метров.
1.1.5. Установка инженерного оборудования на фасадах зданий, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды), за исключением случаев, когда их установка предусмотрена проектом.
1.1.6. Установка инженерного оборудования на фасадах объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования (улицы, площади и проезды).
1.1.7. Установка ограждений из профилированного металлического листа, шифера, бетонных панелей или блоков, пластиковых панелей, пластикового, метало-пластикового, металлического сайдинга, за исключением ограждений, возведенных на время строительства, ремонта или реконструкции объектов капитального строительства.
1.1.8. Строительство, а также ремонт, реконструкция существующих сетей инженерно-технического обеспечения (водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоотведения) надземным и наземным способом.
1.1.9. Размещение объектов накопления твердых бытовых отходов (мусорных контейнеров и технических емкостей) ближе чем 50 м от фасадов объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, формирующих территории общего пользования.
5. Требования к градостроительным регламентам в границах единой зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности (индекс подзоны ЕЗРЗ-3), включает виды ЕЗРЗ-3.1 (включает 30 регламентных участков ЕЗРЗ-3.1 (уч. 1) – ЕЗРЗ-3.1 (уч.30)), ЕЗРЗ-3.2 (включает 46 регламентных участков ЕЗРЗ-3.2 (уч.31) – ЕЗРЗ-3.2 (уч.76)), ЕЗРЗ-3.3 (включает 23 регламентных участка ЕЗРЗ-3.3 (уч.77) – ЕЗРЗ-3.3 (уч.99)), ЕЗРЗ-3.4 (включает 11 регламентных участков ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) – ЕЗРЗ-3.4 (уч.110)), ЕЗРЗ-3.5 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111), ЕЗРЗ-3.6 (включает 1 регламентный участок ЕЗРЗ-3.6 (уч. 112).
5.1. Запрещается:
5.1.1 Размещение некапитальных строений, сооружений в том числе киосков, навесов, павильонов (за исключением остановочных павильонов), навесов перед фасадами объектов культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, формирующими территории общего пользования и линии застройки улицы.
5.1.2. Остекление и обшивка листовыми материалами балконов и лоджий на фасадах зданий, за исключением предусмотренных проектом или общим решением реконструкции здания и/или фасада.
5.1.3. Применение пластика в отделке фасадов зданий.
5.1.4. Устройство башен, шпилей на кровлях зданий.
5.1.5. Использование в отделке фасадов материалов со свойствами светоотражения и световозвращения, материалы с покрытием из нитрида титана, зеркальные поверхности, металлочерепица, керамическая черепица.
5.1.6. Размещение остановочных пунктов маршрутных транспортных средств за исключением выполненных из светопрозрачных материалов.
5.2. Ограничения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей для видов ЕЗРЗ-3.1, ЕЗРЗ-3.2, ЕЗРЗ-3.3, ЕЗРЗ-3.4:
5.2.1. По высоте:
5.2.1.1. Для вида ЕЗРЗ-3.1 (уч.1) – ЕЗРЗ-3.1 (уч.30):
5.2.1.1.1. Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 14,0 метров, измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов здания при плоском решении кровли;
5.2.1.1.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации здания более 3,0 метров допустимо увеличение высоты здания в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 17 метров;
5.2.1.1.3. Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 16 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.
5.2.1.2. Для вида ЕЗРЗ-3.2 (уч. 31) – ЕЗРЗ-3.2 (уч. 76):
5.2.1.2.1. Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 16,0 метров, измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов здания при плоском решении кровли;
5.2.1.2.2. В случае перепада отметок рельефа (земли) в границах конфигурации здания более 3,0 метров допустимо увеличение высоты здания в месте наибольшего перепада рельефа (земли) до 19 метров;
5.2.1.2.3. Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 15 метров при условии размещения их на внутриквартальной территории.
5.2.1.3. Для вида ЕЗРЗ-3.3 (уч. 77) - ЕЗРЗ-3.3 (уч. 99): разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 18,0 метров, измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов здания при плоском решении кровли.
5.2.1.4. Для вида ЕЗРЗ-3.4 (уч. 100) – ЕЗРЗ-3.4 (уч. 110): Разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 21,0 метра, измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов здания.
5.2.2 По материалу и фактуре отделки фасадов:
5.2.2.1. Разрешается применение лицевого кирпича, дерева (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурки, окраски, вентилируемых фасадов, металлических элементов и конструкций, сайдинга, имитирующего традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень); использование композитных панелей для многоквартирных домов, построенных после 1960 г. и на внутриквартальной территории.
5.2.3. По цветовому решению разрешается: для фасадов зданий применение цветовой гаммы белого, бежевого, серого, голубого и их оттенков; не яркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов зданий: применение цветовой гаммы белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенков; для кровель – применение цветовой гаммы для плоских кровель: черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков; для скатных кровель: коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков.
5.2.4. Архитектурно-планировочные ограничения для вида ЕЗРЗ-3.2 (уч. 32): строительство, реконструкция и ремонт объектов капитального строительства выполнять по единому объемно-пространственному и архитектурно-планировочному решению.
5.3. Ограничения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей для вида ЕЗРЗ-3.5 (уч. 111):
5.3.1 По расположению зданий в квартале:
5.3.1.1. По расположению в квартале: объекты капитального строительства должны формировать линии застройки улиц, сохраняя периметральный характер застройки кварталов;
5.3.1.2. Разрешается строительство зданий на внутриквартальной территории при условии сохранения прерывистого фронта застройки с расстоянием между объемами зданий не менее 20 метров.
5.3.2. Процент застройки на земельном участке: не менее 60% от площади земельного участка.
5.3.3. Протяженности (уличных) фасадов зданий, формирующих территории общего пользования: до 25 метров.
5.3.4 По высоте: разрешается строительство и реконструкция объектов капитального строительства и их частей высотой до 12,0 метров, измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов здания при плоском решении кровли.
5.3.5. По материалу и фактуре отделки фасадов:
5.3.5.1. Запрещается площадь остекления фасадов более 60 % от общей площади фасада здания;
5.3.5.2. Разрешается применение лицевого керамического кирпич, дерева (открытый сруб, обшивка деревянной рейкой в разных направлениях), штукатурки, окраски, вентилируемых фасадов, металлических элементов и конструкций, сайдинга, имитирующего традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень).
5.3.6. По цветовому решению разрешается: для фасадов зданий применение цветовой гаммы белого, бежевого, серого, голубого и их оттенков; не яркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов зданий: применение цветовой гаммы белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенков; для кровель – применение цветовой гаммы для плоских кровель: черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков; для скатных кровель: коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков.
5.4. Ограничения строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей для вида ЕЗРЗ 3.6. (уч. 112):
5.4.1. По высоте: объект капитального строительства переменной этажности: вдоль улицы Георгиевской высотой до 14 метров, вдоль улицы Плеханова высотой до 21 метра, с акцентом на внутриквартальной территории высотой до 23 метров. Высота объекта капитального строительства измеряемой в границах конфигурации здания по вертикали от средней планировочной отметки земли до максимально выступающей конструкции крыши или фасадов здания.
5.4.2. По материалу и фактуре (отделке) фасадов: разрешается применение лицевого кирпича, штукатурки, окраски, вентилируемых фасадов, металлических элементов и конструкций, сайдинга, имитирующего традиционные строительные материалы (дерево, кирпич, камень).
5.4.3. По цветовому решению разрешается: для фасадов зданий применение цветовой гаммы белого, бежевого, серого, голубого и их оттенков; не яркие оттенки желтого, розового, зеленого, синего, терракотового цветов; для деталей фасадов зданий: применение цветовой гаммы белого, серого, желтого, голубого цветов и их оттенков; для кровель – применение цветовой гаммы для плоских кровель: черного, коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков; для скатных кровель: коричневого, зеленого, серого цветов и их оттенков.
3.3. Особо охраняемые природные территории.
В пределах территории, для которой подготовлен проект планировки отсутствуют особо охраняемые природные территории.
3.4. Зоны с особыми условиями использования территорий в пределах проекта планировки территории.
3.4.1. Охранная зона объектов электроэнергетики
(объектов электросетевого хозяйства 
и объектов по производству электрической энергии).
В соответствии с Постановление Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» может быть установлена зона с особыми условиями использования территорий - охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) для расположенных в пределах территории проектирования:
- ВЛ — 0,4 кВ - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстояние 2 м (для линий с самонесущими или изолированными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий);
- подземных кабельных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра;
- трансформаторной подстанции — в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки подстанции), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м.
Установление данной зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, установленном статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации. В ходе, предусмотренных действующим законодательством, работ по установлению данной зоны с особыми условиями использования территорий ее граница может быть откорректирована исходя из конструктивных и иных особенностей объектов, для которых она устанавливается.
На момент подготовки проекта планировки территории, в пределах соответствующей территории, охранная зона объектов электроэнергетики (объектов электросетевого хозяйства и объектов по производству электрической энергии) в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не установлена.
3.4.2. Охранная зона трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов, аммиакопроводов)
Данная зона с особыми условиями использования территорий применительно к территории проектирования может быть установлена для газопроводов низкого давления. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 № 878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей» для газораспределительных сетей устанавливаются следующие охранные зоны:
- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода;
- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной стороны.
Установление данной зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, установленном статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации. В ходе, предусмотренных действующим законодательством, работ по установлению данной зоны с особыми условиями использования территорий ее граница может быть откорректирована исходя из конструктивных и иных особенностей объектов, для которых она устанавливается.
На момент подготовки проекта планировки территории, в пределах соответствующей территории, в соответствии с требованиями законодательства установлена охранная зона объекта газоснабжения: «Газопровод до границы земельного участка Заявителя по адресу:г.Калуга, ул.Пацаева, д.6 (к.н. 40:26:000320:436) Газопровод низкого давления» (реестровый номер границы 40:26-6.1189).
3.4.3.  Охранная зона линий и сооружений связи.
Для расположенной в пределах территории проектирования кабельных линий связи на основании Постановления Правительства РФ от 09.06.1995 № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации» могут быть установлены зоны с особыми условиями использования территорий — охранные зоны линий и сооружений связи. В соответствии с пунктом 10 данного нормативного правового акта, границы охранных зон на трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятиями, эксплуатирующими эти линии. 
Установление данной зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, установленном статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации.
На момент подготовки проекта планировки территории, в пределах соответствующей территории, охранная зона линий и сооружений связи в порядке, предусмотренном действующим законодательством не установлена.
3.4.4. Приаэродромная территория
В соответствии с приказом Федерального агентства воздушного транспорта 12.04.2024 № 377-П «Об установлении приаэродромной территории аэродрома гражданской авиации Калуга (Грабцево)» вся территория проекта планировки попадает в зону с особыми условиями использования территории — приаэродромная территория, в части подзон 3 (реестровый номер границы 40:00-6.785), 4 (реестровый номер границы 40:00-6.789), 5 (реестровый номер границы 40:00-6.790), 6 (реестровый номер границы 40:00-6.787). Режим использования земельных участков в пределах соответствующих подзон регламентируется вышеуказанным приказом Федерального агентства воздушного транспорта.
3.4.5. Зона санитарной охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения.
Зона санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, к которым могут быть отнесены водопроводные сооружения вне территории водозабора, расположенные в пределах территории проекта планировки — не могут быть установлены ввиду того, что к настоящему времени не утверждено Положение о зонах санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, предусмотренное ст.18 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Также отсутствуют сведения о решении уполномоченного органа субъекта Федерации об установлении таких зон применительно к территории проектирования.
3.4.6. Охранная зона тепловых сетей
Применительно к расположенным в пределах территории проекта планировки тепловым сетям может быть установлена зона с особыми условиями использования территорий — охранная зона тепловых сетей.  В соответствии с приказом министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.08.1992 «О типовых правилах охраны коммунальных тепловых сетей» охранная зона тепловых сетей устанавливается вдоль трасс прокладки тепловых сетей в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, но не менее 3 метров в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых сетей, или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки.
Установление данной зоны с особыми условиями использования территорий осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации. В ходе, предусмотренных действующим законодательством, работ по установлению данной зоны с особыми условиями использования территорий ее граница может быть откорректирована исходя из конструктивных и иных особенностей объектов, для которых она устанавливается.
На момент подготовки проекта планировки территории, в пределах соответствующей территории, охранная зона тепловых сетей в порядке, предусмотренном действующим законодательством, не установлена.
3.4.7. Санитарно - защитные зоны.

В пределах территории, для которой подготовлен проект планировки территории правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» отображена  санитарно - защитная зона предприятий, сооружений и иных объектов. При этом отсутствуют сведения об установлении данной санитарно-защитной зоне в порядке предусмотренном действующим законодательством, а также об объектах, применительно к которым такая санитарно-защитные зона устанавливается. 
3.5. Объекты транспортной инфраструктуры 
В пределах территории проектирования  расположены следующие элементы улично- дорожной сети:
- улица Достоевского - улица местного значения;;
- улица Космонавта Пацаева - улица местного значения;
- улица Дарвина - улица местного значения;
- улица Марата - улица местного значения;
- второстепенный проезд от улицы Достоевского в глубину квартала.
Движение по вышеуказанным элементам улично-дорожной сети в пределах территории проекта планировки, за исключением улицы Достоевского двустороннее, по улице Достоевского в пределах территории проекта планировки территории - одностороннее. 
Движение пассажирского транспорта с наличием в пределах территории проекта планировки остановки общественного транспорта отсутствует.
Проектом планировки территории не планируется изменение геометрических параметров элементов улично-дорожной сети.
Проектом планировки территории не предусматривается размещение отдельных сооружений для стоянки транспортных средств. Организация парковок, необходимых для эксплуатации реконструируемого объекта капитального строительства, планируется в пределах земельного участка на котором он предполагается к реконструкции.
3.6. Объекты инженерной инфраструктуры
В пределах территории проекта планировки территории расположены следующие линейные объекты инженерной инфраструктуры:
- объекты электросетевого хозяйства — ВЛ, подземных кабельных линий электропередачи, трансформаторные подстанции;
- кабельные линии связи;
- водопроводные сети (хозяйственно — питьевого и противопожарного назначения);
- сети хозяйственно-бытовой канализации;
- сети ливневой канализации;
- тепловые сети.

Строительство новых объектов инженерной инфраструктуры проектом планировки территории не предусматривается. Размещение объектов инженерной инфраструктуры, для которых не требуется получение разрешения на строительство, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Подключение реконструируемого объекта капитального строительства к существующим объектам инженерной инфраструктуры при соответствующем обосновании на этапе архитектурно-строительного проектирования предполагается осуществить на основании технических условий, выдаваемых ресурсоснабжающими организациями.
3.7. Элементы планировочной структуры
На территории проектирования на период разработки проекта планировки территории не установлены границы элементов планировочной структуры. 
В соответствии с приказом Минстроя РФ от 25.04.2017 № 738/пр «Об утверждении видов элементов планировочной структуры» установлены следующие виды элементов планировочной структуры:
1. Район;
2. Микрорайон;
3. Квартал;
4. Территория общего пользования, за улично-дорожной сети;
5. Территория ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд;
6. Территория транспортно-пересадочного узла;
7. Территория, занятая линейным объектом и (или) предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением улично — дорожной сети;
8. Улично-дорожная сеть.
9. Территория виноградо-винодельческого терруара.
В пределах территории, для которой подготовлен проект планировки территории, выделяются границы следующих элементов планировочной структуры:
1. Квартал;
2. Территория, занятая линейным объектом, за исключением улично — дорожной сети;
3. Улично — дорожная сеть.
Проектом планировки территории устанавливаются красные линии — линии, которые обозначают границы территорий общего пользования и подлежат установлению изменению или отмене документации по планировке территории. Соответственно в проекте планировки территории устанавливаются красные линии улиц, проездов. При этом красная линия одновременно формирует границу элемента планировочной структуры — квартала. Красные линии установлены с учетом требований приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл. от 17.07.2015 № 59 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области».
3.8. Градостроительный регламент
В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга», утвержденными решением Городской Думы городского округа «Город Калуга» от 14.12.2011 № 247 территория проектирования расположена в пределах следующих территориальных зон: 
О-4 Зона общественно-делового и многофункционального назначения;
Ж-4 Зона застройки малоэтажными жилыми домами блокированной застройки и многоквартирными домами.
Ввиду того, что показатели плотности существующей застройки  применительно к территориальной зоне Ж-4 превышают значения, установленные документами в сфере стандартизации,  строительство или реконструкция объектов капитального строительства в данной территориальной зоне в пределах квартала невозможны
Реконструируемый объект капитального строительства расположен в части территории проекта планировки, для которой установлена территориальная зона О-4  Зона общественно-делового и многофункционального назначения, для которой показатели плотности существующей застройки в пределах территории проекта планировки территории позволяют осуществлять такие мероприятия.
Для данной территориальной зоны установлены следующие виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:
	N п/п
	Наименование вида разрешенного использования
	Код из классификатора

	Основные виды разрешенного использования

	1
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	2
	Среднеэтажная жилая застройка
	2.5

	3
	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	2.1.1

	4
	Предпринимательство
	4.0

	5
	Бытовое обслуживание
	3.3

	6
	Отдых (рекреация)
	5.0

	7
	Здравоохранение
	3.4

	8
	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	3.5.1

	9
	Среднее и высшее профессиональное образование
	3.5.2

	10
	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	3.10.1

	11
	Обеспечение внутреннего правопорядка
	8.3

	12
	Обеспечение научной деятельности
	3.9

	13
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	14
	Религиозное использование
	3.7

	15
	Культурное развитие
	3.6

	16
	Социальное обслуживание
	3.2

	17
	Общественное управление
	3.8

	18
	Улично-дорожная сеть
	12.0.1

	19
	Благоустройство территории
	12.0.2

	20
	Историко-культурная деятельность
	9.3

	21
	Хранение автотранспорта
	2.7.1

	22
	Стоянка транспортных средств
	4.9.2

	23
	Стоянки транспорта общего пользования
	7.2.3

	Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

	1
	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	2.6

	2
	Блокированная жилая застройка
	2.3

	3
	Для индивидуального жилищного строительства
	2.1

	Условно разрешенные виды использования

	1
	Связь
	6.8

	2
	Автомобильный транспорт
	7.2

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	1
	Коммунальное обслуживание
	3.1

	2
	Служебные гаражи
	4.9

	3
	Хранение автотранспорта
	2.7.1



Для территориальной зоны О-4 Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» установлены предельные (максимальные и (или) минимальные) размеры земельных участков и параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
	Наименование вида разрешенного использования
	Минимальная площадь ЗУ (кв. м)
	Максимальная площадь ЗУ (кв. м)
	Минимальный отступ от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (м)
	Максимальный процент застройки (%)
	Предельное количество этажей

	Основные виды разрешенного использования

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	3000
	30000
	3
	60
	19

	
	
	
	0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров
	
	

	Среднеэтажная жилая застройка
	1500
	20000
	3
	50
	10, в том числе:
8 наземных и 2 подземных

	
	
	
	0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров
	
	

	Малоэтажная многоквартирная жилая застройка
	1500
	20000
	3
	50
	4 (включая мансардный)

	
	
	
	0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров
	
	

	Предпринимательство
	200
	40000
	3
	70
	12

	Дошкольное, начальное и среднее общее образование
	1320 (для дошкольной образовательной организации);
2200 (для общеобразовательной организации)
	19000 (для дошкольной образовательной организации);
36000 (для общеобразовательной организации)
	Для общеобразовательной организации:
- 6 (от границ, несмежных с красными линиями магистральных улиц);
- 25 (от объектов до красных линий магистральных улиц в городских населенных пунктах);
- 10 (от объектов до красных линий магистральных улиц в сельских населенных пунктах).
Для дошкольной образовательной организации:
- 6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети);
- 25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети);
- 10 (в сельской местности и при малоэтажной (до 3 этажей) застройке)
	50
	4

	Среднее и высшее профессиональное образование
	14000
	400000
	6 (от границ, несмежных с красными линиями улично-дорожной сети);
25 (от объектов до красных линий улично-дорожной сети)
	30
	4

	Здравоохранение
	500
	200000
	3
	50
	10

	Амбулаторное ветеринарное обслуживание
	500
	1000
	3
	50
	2

	Обеспечение внутреннего правопорядка
	300
	40000
	3
	80
	4

	Бытовое обслуживание
	200
	6000
	3
	70
	3

	Культурное развитие
	1000
	40000
	6
	60
	10

	Социальное обслуживание
	1000
	40000
	5
	50
	5

	Общественное управление
	500
	40000
	3
	50
	15

	Хранение автотранспорта
	24 (для гаража боксового типа на 1 машину);
1500 (для иного гаража)
	12000 (для гаража, за исключением гаража боксового типа)
	1 (для гаража боксового типа на 1 машину);
3 (для иного гаража)
	70 (для гаража)
	7

	Основные виды разрешенного использования, размещающиеся в соответствии с документацией по планировке территории, при отсутствии норм законодательства, запрещающих их размещение

	Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)
	1500
	45000
	3
	60
	31, в том числе:
28 наземных и 3 подземных

	
	
	
	0 со стороны глухой наружной противопожарной стены 1-го типа - брандмауэра при условии примыкания жилых домов друг к другу брандмауэрными стенами вплотную, без зазоров
	
	

	Блокированная жилая застройка
	150 (на одну блок-секцию)
	399 (на одну блок-секцию)
	3
	50
	3

	
	
	
	0 со стороны смежных блок-секций
	
	

	Для индивидуального жилищного строительства
	400
	5000
	3
	50
	3

	Вспомогательные виды разрешенного использования

	Принимаются в соответствии с основными видами разрешенного использования и условно разрешенными видами использования, совместно с которыми осуществляются


1. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для видов разрешенного использования «Связь», «Обеспечение научной деятельности», «Автомобильный транспорт», «Отдых (рекреация)», «Улично-дорожная сеть», «Благоустройство территории», «Коммунальное обслуживание», «Стоянка транспортных средств», «Стоянки транспорта общего пользования» устанавливаются в соответствии с техническими регламентами и местными нормативами градостроительного проектирования городского округа «Город Калуга».
2. Размеры ЗУ и параметры разрешенного строительства, реконструкции ОКС для вида разрешенного использования «Религиозное использование» устанавливаются в соответствии с СП 391.1325800.2017 «Храмы православные. Правила проектирования».
3. Размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства основного вида разрешенного использования «Историко-культурная деятельность» Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» не устанавливаются.
4. Обязательно применение предельных параметров разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, общих для всех территориальных зон, установленных статьей 20, в том числе разделами 1, 1.1, 1.2 и 1.3 Правил землепользования и застройки городского округа «Город Калуга».
3.8. Зона планируемого размещения объектов капитального строительства

Проектом планировки территории определена зона планируемого размещения объектов капитального строительства определена для одного объекта капитального строительства - реконструируемого объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:26:000311:1228. Реконструируемый объект капитального строительства планируется использовать в целях предпринимательской деятельности (в качестве объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельных участках с видом разрешенного использования «предпринимательство») с назначением нежилое здание и видом - магазин.  Зона планируемого размещения объекта капитального строительства включает в себя размещение непосредственно здания с площадью застройки до 80 кв.м,  открытых парковок, необходимых для эксплуатации объекта в количестве 4 машиноместа исходя из площади застройки и количества этажей и, соответственно площади здания,  зоны разгрузки товаров, размещения элементов благоустройства территории. Суммарная площадь зоны планируемого размещения объекта в таком случае составляет 284 кв.м. В случае перепрофилирование объекта под иной вид предпринимательской деятельности (в качестве объекта капитального строительства, предполагаемого к размещению на земельных участках с видом разрешенного использования «предпринимательство») расчет количества машиномест, площади застройки под здание и иных сооружений, необходимых для функционирования такого объекта, должен быть осуществлен исходя из вышеуказанного значения площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства. Принятие тех или иных конструктивных решений, определяющих технико - экономические показатели реконструкции объекта капитального строительства, осуществляется на этапе архитектурно - строительного проектирования в том числе исходя из полученных разрешений на отклонение от предельных параметров в случае необходимости.

Строительство нового объекта капитального строительства с назначением предпринимательство, в пределах определяемой зоны планируемого размещения нецелесообразно ввиду того, что габариты такого объекта (ширина менее 4 м  по внешнему контуру наружных стен) не позволит обеспечить необходимую планировку помещений с целью использования здания по его назначению. Кроме того, при размещении такого здания невозможно обеспечить устройство паковочных мест в пределах соответствующего земельного участка. 

Зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, применительно к объектам культурного наследия, выявленным объектам культурного наследия в проекте планировки территории не определяются. Проектные и строительные работы применительно к такого рода объекта определяются в соответствии с  федеральным законом от 25.08.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и в данном проекте планировки территории соответственно не отображаются или регламентируются.
4.Обоснование соответствия планируемых параметров, 
местоположения и назначения объектов регионального значения, 
объектов местного значения нормативам градостроительного 
проектирования и требованиям градостроительных регламентов, 
а также применительно к территории, в границах которой 
предусматривается осуществление комплексного развития 
территории, установленным правилами землепользования 
и застройки расчетным показателям минимально 
допустимого уровня обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур и расчетным показателям максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения 

В соответствии с Генеральным планом городского округа «Город Калуга» и, соответственно, проектом планировки территории не планируется новое строительство объектов местного значения. В пределах данной территории не планируется строительство объектов регионального значения. В соответствии с Правилами землепользования и застройки городского округа «Город Калуга» территория проектирования не относится к территории, в границах которой предусматривается комплексное развитие территории.
5. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне
5.1 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера. 
5.1.1. Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Анализ территории по степени опасности природных процессов и явлений производится на основании действующих нормативно-правовых актов. Метеорологическая характеристика территории расположения г.Калуги и сейсмичность района представлена в таблице:  
	Показатель (параметр)
	 Значение 

	Ветровая нагрузка
	 I (район)

	Снеговая нагрузка 
	III (район)

	Толщина стенки гололеда 
	II (район) 

	Сейсмичность района работ
	не превышает 5 баллов



Сейсмическая опасность — по результатам инженерных изыскания сейсмичность района работ - 5 баллов. 

Снежные метели, сильные снегопады (снеговая нагрузка). В соответствии с СП 20.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07.-85* «Нагрузки и воздействия»)» г.Калуга расположен в III районе по снеговым нагрузкам. По снеговым нагрузкам на 1 кв. м горизонтальной поверхности земли (для площадок, расположенных на высоте не более 1500 м над уровнем моря) III район характеризуется весом снегового покрова Sg= 1,8 кПа. 
Сильные ветра (ветровая нагрузка). На основании СП 20.133330.2011 (актуализированная редакция СНиП 2.01.07.-85* «Нагрузки и воздействия»)»  г.Калуга  расположен в I районе по ветровым нагрузкам. По ветровой нагрузке I район характеризуется ветровым давлением W0= 0,23 кПа. 4.1.2. 
5.1.2. Перечень, возможных источников чрезвычайных ситуаций
техногенного характера.

Анализ территории на наличие источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера производился на основании действующих нормативно-правовых актов.  

Техногенная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.»). 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).  

Поражающий фактор источника техногенной чрезвычайной ситуации – составляющая опасного происшествия, характеризуемая физическими, химическими и биологическими действиями или проявлениями, которые определяются или выражаются соответствующими параметрами (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).  
5.1.3. Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения и электроэнергетических системах в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами при достижении определенных критериев могут быть отнесены к чрезвычайным ситуациям. 

Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более. 

Аварии на электроэнергетических системах – аварийное отключение систем жизнеобеспечения населения в жилых кварталах на 1 сутки и более.  На территории г.Калуги коммунальные системы включают в себя тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и электроснабжение.   
5.1.4. Аварии на транспорте. 

Транспортная авария – авария на транспорте, повлекшая за собой гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб окружающей природной среде               (ГОСТ Р 22.0.05-94 «Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения»).  

Опасный груз – опасное вещество, материал, изделие и отходы производства, которые вследствие их специфических свойств при транспортировании или перегрузке могут создать угрозу жизни и здоровью людей, вызвать загрязнение окружающей природной среды, повреждение и уничтожение транспортных сооружений, средств и иного имущества.  
Согласно исходным данным и требованиям для разработки инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Главного управления МЧС России по Калужской области, для предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате аварий на транспортных коммуникациях, включить: 
1. Сведения о транспортных коммуникациях, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте. 2. Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий с указанием применяемых методик расчетов. 
3. Сведения о численности и размещении персонала проектируемых объектов, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций.
4. Решения по защите людей и территории объекта строительства от ЧС, вызванных авариям за его пределами.
5.1.5. Мероприятия по защите территории от чрезвычайной ситуации.

Основной задачей по предупреждению чрезвычайных ситуаций является предупреждение или снижение возможных потерь и разрушений в результате аварий, катастроф, стихийных бедствий, обеспечение устойчивого функционирования жилого образования, создание оптимальных условий для восстановления нарушений производства.  
С целью предотвращения развития пожаров в результате аварий на объектах проектом планировки территории предусматриваются мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. 

Мероприятия по предупреждению возможных аварий, катастроф, снижению их последствий представляет собой комплекс организационных, инженерно-технических мероприятий, направленных на выявление и устранение причин аварий, максимального снижения возможных разрушений и потерь в случае, если эти процессы полностью не удается устранить, а также на создание благоприятных условий для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ. Их содержание определяет требования охраны труда, техники безопасности, противопожарной безопасности, правилами эксплуатации энергетических установок, подъемно-кранового оборудования, емкостей под высоким давлением и т.д. 

Для защиты от опасных геологических процессов могут быть предусмотрены следующие мероприятия: 
1. противооползневые сооружения на склонах рек и оврагов;
2. укрепление оврагов;
3. берегоукрепительные работы.

В комплексе противооползневых мероприятий, направленных на стабилизацию оползневых процессов, могут входить следующие сооружения и виды работ: 
1. вертикальные и горизонтальные дренажи, дренажные прорези;
2. организация поверхностного стока;
3. уполаживание крупных склонов;
4. каптаж родников.

Одним из основных мероприятий в борьбе с оползневыми процессами, является перехват подземных вод двух водоносных горизонтов. 

При необходимости предусматривается организация поверхностного стока: вертикальная планировка, строительство открытых и закрытых водостоков, пешеходные дорожки с бетонными лотками на бермах, лотки-дороги, лотки перехватчики поверхностного стока на дорогах.  

Противоэрозионные мероприятия. Для ликвидации линейной эрозии (донной и боковой) при строительстве зданий необходимо производить вертикальную планировку территории с учетом организованного сброса дождевых и талых вод. На дорогах и городских проездах, на съездах следует устраивать лотки-перехватчики (в местах, где обычно собираются поверхностные воды). 
5.2. Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

 Существующая улично - дорожная сеть в случае ЧС должна обеспечить возможность беспрепятственной эвакуации людей с территории квартала, а также возможность ввода сил и средств ликвидации ЧС и их передвижения по территории. Покрытия и конструкции проездов рассчитываются с обеспечением возможности проезда пожарных автомобилей. Проезды пожарных автомобилей, в том числе к пожарным гидрантам, не должны использоваться под стоянки автотранспорта.   
6. Перечень мероприятий по охране окружающей среды
6.1. Санитарная очистка территории. 

Сбор отходов производится в контейнеры для отходов, установленные на заранее определенных и оборудованных контейнерных площадках, а из них - в специальный автотранспорт, работающий по установленному графику.  
6.2. Мероприятия по снижению воздействия на окружающую среду. 

В качестве основного мероприятия для защиты воздушной среды следует предусматривать озеленение. Проектом планировки территории не предусмотрено размещение новых парковок. 

Воздействие на атмосферный воздух осуществляется в период производства строительно-монтажных работ (открытая площадка строительства, подъездные пути к стройплощадке) в результате продуктов сгорания топлива при работе двигателей строительной техники, при проведении сварочных работ. 

Охрана поверхностных и подземных вод. В целях минимизации воздействия на поверхностные и подземные воды в период строительства предусматриваются природоохранные мероприятия. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов. Основное воздействие на почвенный покров происходит в период строительномонтажных работ. Проектом планировки территории предусмотрены мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории строительными отходами и мусором. В случае производства земляных работ предусмотрено снятие плодородного слоя, с дальнейшим использованием для озеленения. Вырубка зеленых насаждений настоящим проектом не предусмотрена. 

После завершения строительства проводятся работы по благоустройству и озеленению территории. Озеленение может включать: высадку деревьев лиственных пород, кустарников, плодовых деревьев, организация цветников и газонов. 

Охрана окружающей среды при размещении (утилизации) отходов. Проектом планировки территории предусмотрены организационные мероприятия по сбору и удалению отходов, которые позволят минимизировать негативное воздействие отходов на окружающую среду. Для исключения возможного неблагоприятного воздействия на окружающую природную среду временное хранение отходов на стройплощадке осуществляется на специально отведенных площадках, в специальной таре до вывоза отходов на утилизацию в специализированные организации по договорам. 
7. Обоснование очередности планируемого развития территории.

Развитие территории, для которой подготовлен проект планировки территории, предполагает реконструкцию объекта капитального строительства с кадастровым номером 40:26:000311:1228. Соответственно, развитие территории осуществляется в один этап — реконструкция объекта капитального строительства.
II. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ.

Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектов планировки и межевания территории, выполненный ЗАО «Радиан» в 2026 году, представлен в приложении.
III. ГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ.
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