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Приложение 2

к постановлению Городской Управы города Калуги 

от «27 »04   2021 г. № 3577-пи
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
Документация по внесению изменений в проект планировки территории и проект межевания территории в районе улицы Фомушина, утвержденные постановлением Городской Управы города Калуги от 18.03.2016 № 84-п
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	территория земельных участков 40:26:000372:8697, 40:26:000372:532, 40:26:000372:8714, 40:26:000372:8713, 40:26:000372:8715, 40:26:000372:8717, 40:26:000372:8718, 40:26:000372:8716, 40:26:372:632, 40:26:372:605, 40:26:372:603, 40:26:372:599 и 40:26:372:598

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» (утв. Приказом Минстроя России от 25.02.2019 № 127/пр).
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические 

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	территория земельных участков 40:26:000372:8697, 40:26:000372:532, 40:26:000372:8714, 40:26:000372:8713, 40:26:000372:8715, 40:26:000372:8717, 40:26:000372:8718, 40:26:000372:8716, 40:26:372:632, 40:26:372:605, 40:26:372:603, 40:26:372:599 и 40:26:372:598

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Размещение многоквартирных жилых домов, гаражей с нежилыми помещениями, храма, торгово-развлекательного центра, административного здания (офиса продаж квартир в многоквартирных домах), малоэтажных многоквартирных домов (при условии внесения изменений в ПЗЗ в части изменения территориальной зоны О-1 на О-4, применительно к территории этих земельных участков) и автомойки

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические, инженерно-экологические изыскания будут проведены на стадии архитектурно-строительного проектирования.

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
система координат, масштаб съемки
	МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	территория земельных участков 40:26:000372:8697, 40:26:000372:532, 40:26:000372:8714, 40:26:000372:8713, 40:26:000372:8715, 40:26:000372:8717, 40:26:000372:8718, 40:26:000372:8716, 40:26:372:632, 40:26:372:605, 40:26:372:603, 40:26:372:599 и 40:26:372:598

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	 Нет
	
	


