Приложение 3

к распоряжению заместителя главы городского округа города Калуги - начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Калуги 

                                                     от  07.09.2026 г. № 3332-06-Р
ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий на территории в районе улиц Ленина, Билибина, Товарная в границах обособленных контуров территориальных зон О-1,  О-3, Ж-2,  Ж-3
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория в районе улиц Ленина, Билибина, Товарная в границах обособленных контуров территориальных зон О-1, О-3, Ж-2, Ж-3 (согласно приложению 1 к распоряжению)

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования» 

Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).
Технический отчет с текстовыми и графическими приложениями предоставляется в вид:
- 1 экземпляр на бумажном носителе;

- топографическая съемка в формате .dwg;

- пополнение планшетов на лавсановой основе М 1:500.

	3
	Виды инженерных изысканий
	Комплексные инженерно-геодезические изыскания

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория в районе улиц Ленина, Билибина, Товарная в границах обособленных контуров территориальных зон О-1, О-3, Ж-2, Ж-3 (согласно приложению 1 к распоряжению)

	5
	Описание объекта планируемого размещения объекта капитального строительства
	Планируется размещение новых объектов капитального строительства

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Отсутствует

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений: Система координат
Масштаб съемки
	МСК-40, местная г. Калуги

1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория в районе улиц Ленина, Билибина, Товарная в границах обособленных контуров территориальных зон О-1, О-3, Ж-2, Ж-3 (согласно приложению 1 к распоряжению) Ориентировочная площадь 15,98 га.

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет


