Приложение 2

к постановлению Городской Управы города Калуги 

от « 25 »       10       2021 г. № 10185-пи

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий
Проект межевания территории, ограниченной улицами Заводская, Хрустальная и Киевским проездом
	
	Наименование позиции
	Содержание

	1
	Сведения об объекте инженерных изысканий
	Территория, ограниченная улицами Заводская, Хрустальная и Киевским проездом

	2
	Требования к материалам и результатам инженерных изысканий (состав, сроки и порядок представления отчетных материалов)
	Согласно требованиям «СП 438.1325800.2019. Свод правил. Инженерные изыскания при планировке территорий. Общие требования».
Инженерно-геодезические изыскания включают виды работ, указанные в СП 47.13330.2016 (пункты 5.1.3, 5.1.4 и приложение А).
Сроки - 30 рабочих дней с даты начала работ. Техническая документация и акт передаются с сопроводительным письмом.

	3
	Виды инженерных изысканий
	Инженерно-геодезические  

	4
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Территория, ограниченная домами 34 - 44, 34А, 44 корп.2, 44 корп.3, 44 корп.5, 44 корп.6, 46А, 62А по ул. Хрустальной. В границах обособленных контуров территориальных зон Ж-1 и Ж-3.

	5
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Территория застроена многоквартирными и индивидуальными жилыми домами, административными зданиями, объектами коммунального хозяйства

	6
	Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий
	Нет

	7
	Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности данных и характеристик
	Согласно «СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»

	8
	Сведения и данные, необходимые для обработки результатов измерений:
система координат, масштаб съемки
	МСК-40, местная г.Калуги;
М 1:500

	9
	Данные о границах и площадях создания или обновления инженерно-топографических планов
	Территория, ограниченная домами 34 - 44, 34А, 44 корп.2, 44 корп.3, 44 корп.5, 44 корп.6, 46А, 62А по ул. Хрустальной. В границах обособленных контуров территориальных зон Ж-1 и Ж-3.

	10
	Дополнительные требования к съемке подземных и надземных инженерных коммуникаций
	Нет

	11
	Дополнительные требования (например, на инженерно-топографическом плане показать грунтовые дороги, имеющиеся по трассе деревья, нумерацию домов, границы земельных участков, границы территориальных зон)
	Нет
	


